|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veiligheidsprincipes bij bergen van slachtoffers  lithium-ion (voertuig)branden |  | |
|  | | | **Maarten van Riel**  **Team Forensische Opsporing**  **Politie Zeeland - West - Brabant** |  |



****

Eenheid Zeeland – West Brabant

Dienst Regionale Recherche

Afdeling Specialistische Ondersteuning

Team Forensische Opsporing

Postbus 8050

5004 GB Tilburg

Tel. +31 88 9635060

## Algemeen

## Mutatieoverzicht

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Versie | Auteur | Mutaties |
| 17 feb 2024 | 0.1 | M. van Riel | Initiële versie |
| 24 feb 2024 | 0.2 | M. van Riel | Aanpassingen |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabel 1: Mutatieoverzicht.

**Inhoud**

[Algemeen 2](#_Toc191840508)

[Mutatieoverzicht 2](#_Toc191840509)

[1 Inleiding 4](#_Toc191840510)

[1.1 Aanleiding 4](#_Toc191840511)

[1.2 Doel document 4](#_Toc191840512)

[1.3 Opbouw 4](#_Toc191840513)

[2 Situatieschets en Probleemstelling 6](#_Toc191840514)

[2.1 De aanrijding 6](#_Toc191840515)

[2.2 Uitvoering van het Forensisch onderzoek 6](#_Toc191840516)

[2.3 Probleemstelling en dilemma’s bij de berging 6](#_Toc191840517)

[2.4 Samenvatting 7](#_Toc191840518)

[3 Analyse van de risico’s en overwegingen 8](#_Toc191840519)

[3.1 Lithium-ion 8](#_Toc191840520)

[3.2 Gevaren bij het bergen van slachtoffers uit een EV 9](#_Toc191840521)

[3.2.1 Gevaar 1: Thermal runaway 9](#_Toc191840522)

[3.2.2 Gevaar 2: Giftige rook 10](#_Toc191840523)

[3.2.3 Gevaar 3: Explosiegevaar 10](#_Toc191840524)

[3.2.4 Gevaar 4: Elektrocutie 10](#_Toc191840525)

[3.3 Waterstoffluoride HF 11](#_Toc191840526)

[3.3.1 Concentratieverloop van fluorwaterstof in rook 11](#_Toc191840527)

[3.3.2 Gezondheidsrisico’s Waterstoffluoride 11](#_Toc191840528)

[3.4 Samenvatting 12](#_Toc191840529)

[4 Huidige protocollen en beperkingen 13](#_Toc191840530)

[4.1 Protocol brandweer bij EV-branden 13](#_Toc191840531)

[4.2 Werkwijze inzet dompelcontainer 13](#_Toc191840532)

[4.3 Watercontainer politie 14](#_Toc191840533)

[4.4 Juridische en operationele verantwoordelijkheden 14](#_Toc191840534)

[4.5 Samenvatting 15](#_Toc191840535)

[5 Oplossingsrichtingen en scenario’s 16](#_Toc191840536)

[5.1 Bijeenkomst NIPV 16](#_Toc191840537)

[5.2 Uitwerking 3 scenario’s 17](#_Toc191840538)

[5.3 Samenvatting 18](#_Toc191840539)

[6 Aanbeveling en implementatie 19](#_Toc191840540)

[6.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 19](#_Toc191840541)

[6.2 Risico’s bij vervolgonderzoeken 19](#_Toc191840542)

[6.3 Advies voor de Forensische Opsporing 19](#_Toc191840543)

[6.4 Samenvatting 20](#_Toc191840544)

[7 Samenvatting belangrijkste punten 21](#_Toc191840545)

[7.1 Aanbevelingen en adviezen 21](#_Toc191840546)

[7.2 Beslisboom scenario’s 22](#_Toc191840547)

[8 Verwijzingen 23](#_Toc191840548)

[9 Bijlagen 23](#_Toc191840549)

# Inleiding

## Aanleiding

Op vrijdag 10 maart 2023, omstreeks 21:17 uur, vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de linkerrijbaan van de A59 ter hoogte van hectometerpaal 111.8, buiten de bebouwde kom van Sprang-Capelle.

Als gevolg van dit ongeval ontstond brand in een van de betrokken voertuigen, een Hyundai Ioniq, een volledig elektrisch aangedreven voertuig (EV). Alle vier de inzittenden kwamen hierbij om het leven en bevonden zich bij aanvang van het forensisch onderzoek nog in het voertuig.

Het team Forensische Opsporing (FO) Zeeland-West-Brabant was verantwoordelijk voor de berging van de slachtoffers. De Forensische Opsporing bleek niet de beschikking te hebben over de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen om slachtoffers te bergen uit een elektrisch voertuig dat in brand heeft gestaan. De forensische opsporing was onvoldoende op de hoogte van de risico’s en er was geen werkinstructie hoe slachtoffers te bergen uit een EV, waarbij de situatie van minuut tot minuut kon veranderen.

## Doel document

Dit document presenteert drie scenario’s voor het bergen van slachtoffers uit een elektrisch voertuig dat in brand heeft gestaan. Daarnaast worden de risico’s voor hulpverleners tijdens en na een brand in een elektrisch voertuig geanalyseerd.

## Structuurbeschrijving

Ieder hoofdstuk start met een inleiding van het te behandelen onderwerp en eindigt met een korte samenvatting en conclusie.

Hoofdstuk 2 beschrijft de feiten en omstandigheden van de aanrijding, de brand en de gevolgen ervan. Ook wordt de werkwijze van het team Forensische Opsporing (FO) toegelicht en worden de problemen en dilemma’s in kaart gebracht.

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de risico’s en gevaren die komen kijken bij het bergen van slachtoffers uit een elektrische auto (EV) met brandschade. Hierin worden de specifieke gevaren van lithium-ion batterijen behandeld, zoals thermal runaway, giftige rook, explosiegevaar en elektrocutie.

Hoofdstuk 4 bespreekt de bestaande protocollen en werkwijzen van de politie, brandweer en bergingsbedrijven met betrekking tot incidenten met elektrische voertuigen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van dompelcontainers, de juridische en operationele verantwoordelijkheden en de beperkingen van de huidige richtlijnen.

Hoofdstuk 5 beschrijft de bijeenkomst met het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) en de uitwerking van drie scenario’s voor de berging van slachtoffers uit uitgebrande EV’s. Deze scenario’s vormen de basis voor de verdere aanbevelingen.

Hoofdstuk 6 bevat de adviseringen die zijn opgesteld op basis van de risicoanalyse en de overleggen met experts. Hierbij worden concrete maatregelen voorgesteld om de veiligheid van FO-medewerkers te verbeteren en een werkinstructie voor slachtofferberging bij EV-incidenten te ontwikkelen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 de conclusie en de aanbevelingen gegeven van de belangrijkste punten, waarbij de gevaren, protocollen en aanbevolen werkwijzen kort worden samengevat.

Tot slot bevat hoofdstuk 8 een overzicht van de gebruikte bronnen en biedt hoofdstuk 9 aanvullende informatie en protocollen in de vorm van bijlagen. Deze bijlagen ondersteunen de in het rapport genoemde richtlijnen en geven extra context bij de aanbevelingen.

# Situatieschets en Probleemstelling

Dit hoofdstuk beschrijft de feiten en omstandigheden van de aanrijding, de brand en de gevolgen ervan. Ook wordt de werkwijze van het team Forensische Opsporing (FO) toegelicht en worden de problemen en dilemma’s in kaart gebracht.

## De aanrijding

Op de rijksweg A59 botste een personenauto met een aanzienlijk snelheidsverschil achterop een volledig elektrisch voertuig (EV). Dit voertuig werd tegen de achterzijde van een vrachtauto gedrukt, sloeg vervolgens enkele keren over de kop en werd daarna aangereden door een derde personenauto. Door de impact ontstond brand in de EV. Alle vier de inzittenden kwamen bij dit ongeval om het leven en bevonden zich nog in het voertuig bij aanvang van het forensisch onderzoek.

Na het blussen van de brand bleek dat de accu een thermal runaway had ondergaan, een fenomeen bij lithium-ion batterijen waarbij een ongecontroleerde thermische reactie optreedt. Deze reactie genereert hitte en gassen en kan zich voortzetten totdat alle energie uit de accu is vrijgekomen. (Hessels, 2022)

## Uitvoering van het Forensisch onderzoek

Het team Forensische Opsporing (FO) Zeeland-West-Brabant was verantwoordelijk voor de berging van de slachtoffers. Opvallend was het verschil in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) tussen de hulpdiensten. De brandweer werkte volledig uitgerust met ademlucht en beschermende kleding, terwijl FO-medewerkers enkel beschikten over een witte overall, een FFP3-masker, een veiligheidsbril en dubbele nitril handschoenen.

Het team forensische opsporing kon tijdens de berging niet terugvallen op werkinstructies of voorschriften, met betrekking tot het bergen van slachtoffers uit een uitgebrand EV. Waardoor het team forensische opsporing onvoldoende wist aan welke risico’s zij werden blootgesteld. Het team forensische opsporing was alleen op de hoogte dat een EV na een brand ten minste 24 uur, in een dompelcontainer wordt geplaatst.

## Probleemstelling en dilemma’s bij de berging

De hoofdvraag luidt:

*Wat is voor deze omstandigheden, de veiligste manier voor de medewerkers van het team forensische opsporing, om de slachtoffers te bergen, zodat er nog forensisch onderzoek naar de identiteit van deze personen kan plaats vinden?*

Bij het bergen van een ernstig gedeformeerde of uitgebrande EV gelden protocollen die voorschrijven dat het voertuig minimaal 24 uur in een watercontainer wordt ondergedompeld voordat onderzoek plaatsvindt. Dit protocol houdt echter geen rekening met de aanwezigheid van slachtoffers in het voertuig.

Tijdens het forensisch onderzoek op de plaats delict ontstonden de volgende dilemma’s:

* Taakverdeling FO vs. brandweer
  + Slachtofferberging is een politietaak, niet die van de brandweer.
  + De brandweer beschikt over de juiste PBM’s en ademlucht, terwijl FO dat niet had.
* Veiligheidsrisico’s FO-medewerkers
  + Geen ademluchttraining en onvoldoende bescherming tegen giftige dampen (o.a. HF-gas).
* Doorstroming van het verkeer
  + Economisch belang: langdurige afsluiting van de A59 vs. snelle berging.
* Ethische overwegingen
  + Is het verantwoord om slachtoffers in het voertuig te laten en pas na 24 uur te bergen?
* Forensisch onderzoeksbelang
  + Is een snelle berging noodzakelijk om identificatie en bewijsmateriaal veilig te stellen?
* Is veilige berging ter plaatse mogelijk?
  + Welke methoden kunnen worden toegepast zonder risico’s voor FO-medewerkers?

.

Omdat met een toename van het aantal lithium-ion batterijen, het aantal branden met slachtoffers kan toenemen, is een overleg georganiseerd met meerdere specialisten waaruit een advies is gekomen voor een handelingskader dat antwoord heeft gegeven op de bovenstaande vragen.

## Samenvatting

Dit rapport behandelt de veiligheidsprincipes rondom het bergen van slachtoffers uit elektrische voertuigen (EV’s) na een brand. De aanleiding hiervoor is een dodelijk ongeval waarbij een elektrische auto betrokken was en in brand vloog. Tijdens het forensisch onderzoek werd duidelijk dat er geen duidelijke protocollen bestonden voor het bergen van slachtoffers uit een uitgebrand EV. Bovendien bleken FO-medewerkers niet te beschikken over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en ontbrak er werkinstructie over hoe veilig te werken in een omgeving met instabiele lithium-ion batterijen. Dit document stelt drie scenario’s op voor slachtofferberging en analyseert de risico’s die hulpverleners lopen. De inhoud is opgebouwd van probleemstelling en risicoanalyse naar oplossingsrichtingen en aanbevelingen. De in hoofdstuk 6 uitgewerkte aanbevelingen bieden oplossingen voor deze dilemma’s en worden in de daaropvolgende hoofdstukken verder toegelicht.

# Analyse van de risico’s en overwegingen

Dit hoofdstuk beschrijft de risico’s en gevaren bij het bergen van slachtoffers uit een elektrische auto (EV) met brandschade.

## **L**ithium-ion

Lithium-ion-accu’s werken volgens een eenvoudig principe: de elektrische energie wordt via een chemisch proces opgeslagen en bruikbaar gemaakt voor de aandrijving van onder andere EV’s.

Lithium-ion cellen bestaan uit twee elektroden: een kathode (positief) en een anode (negatief) (zie afbeelding 1).

Tussen deze elektroden bevindt zich de vloeistof elektrolyt, waardoor lithiumionen bewegen en elektrische energie wordt opgewekt. Een dunne, poreuze separator voorkomt direct contact tussen de kathode en anode (Christensen, 2021).

​

Lithium-ion cellen hebben een hoge energiedichtheid, wat betekent dat ze veel energie opslaan in een compacte ruimte. Ze zijn herlaadbaar en gaan honderden tot duizenden cycli mee.

Afbeelding met tekst, schermopname, batterij

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.

Figuur 1: Een doorsnede van een lithium-ion cel.

Een cel is de kleinste elektrochemische unit, met één enkele kathode en anode (zie figuur 1).  
De batterij bestaat uit meerdere cellen, gecombineerd in modules.  
Een tractiebatterij is een hoogspanningsbatterij ontworpen voor de aandrijving van EV voertuigen, opgebouwd uit meerdere batterijen.

De tractiebatterij van een Tesla Model S bestaat uit 18650 lithium-ion cellen die samen 7104 batterijen vormen.

## **Gevaren bij het bergen van slachtoffers uit een EV**

Door de groei van elektrische mobiliteit en energieopslagsystemen (EOS’en) komen hulpdiensten steeds vaker in contact met lithium-ion accu’s. Dit vraagt om specifieke kennis en voorzorgsmaatregelen. Dit hoofdstuk richt zich op de risico’s van een instabiel geraakte lithium-ion accu.

Bij de berging van slachtoffers uit een EV met brandschade worden hulpverleners aan de volgende gevaren blootgesteld:

### Gevaar 1: Thermal runaway

Bij volledig elektrische voertuigen (EV’s) wordt vrijwel altijd een lithium-ion accu gebruikt, in tegenstelling tot hybride voertuigen.

Een thermal runaway is een ongecontroleerde, zichzelf versterkende temperatuurstijging in een lithium-ion batterij. Dit proces wordt veroorzaakt door elektrische, mechanische of thermische schade, zoals overladen, doorboring of oververhitting​ (zie figuur 2);

Van **-20 tot 60°C** normale bedrijfstemperatuur van een lithium-ion cel**.**

Bij **80-100°C** begint de SEI-laag op de anode te ontbinden, wat gasvorming en warmteontwikkeling veroorzaakt.

Boven **100°C** ontleedt de elektrolyt, waardoor brandbare gassen zoals waterstof (H₂), koolmonoxide (CO) en waterstoffluoride (HF) vrijkomen.

Bij **130-150°C** breekt de kathode af. Dit veroorzaakt een sterke exotherme reactie, waardoor de temperatuur snel stijgt. Koeling kan dit proces nog stoppen, maar bij verdere verhitting wordt de situatie oncontroleerbaar.

Bij **>150°C** treedt thermal runaway op: de temperatuur stijgt oncontroleerbaar en het proces verspreidt zich naar aangrenzende batterijcellen, het proces houdt zichzelf in stand en is onomkeerbaar geworden. Dit kan leiden tot explosieve ontleding, giftige gassen, brand en rookontwikkeling. In extreme gevallen kan de temperatuur oplopen tot **850°C of meer**.

De brandweer kan door metingen een indicatie geven of er sprake is van een thermal runaway.

Afbeelding met tekst, cilinder, aansteker

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.

Figuur 2: De opbouw van een thermal runaway in een temperatuurschema.

### Gevaar 2: Giftige rook

Bij brand in een lithium-ion accu komen diverse giftige en brandbare gassen vrij (zie figuur 3). Deze gassen zijn in vier groepen te verdelen: Waterstof en koolstofverbindingen, toxische gassen, roet en damp.

De gassen in de hoogste concentratie en met de hoogste gezondheidsrisico’s zijn:

* **Waterstoffluoride (HF)** – Zeer giftig en bij inademing schadelijk voor longen en botweefsel.
* **Koolmonoxide (CO) –** Giftig en kan leiden tot zuurstofgebrek in het bloed.
* **Waterstof (H₂) –** Brandbaar gas dat explosieve mengsels met lucht kan vormen.
* **Verdampt Elektrolyt (VE) -** Het afbreken van de elektrolyt genereert giftige gassen, zoals **waterstoffluoride (HF)**, koolstofmonoxide (CO) en fosforyltrifluoride (POF₃). (T. van Harn, 2024)

Afbeelding met tekst, Lettertype, diagram, schermopname

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.

Figuur 3: De gassen die vrijkomen bij de thermal runaway en de brand.

### Gevaar 3: Explosiegevaar

Bij een thermal runaway kunnen batterijcellen onder hoge druk explosief openscheuren. Tijdens dit proces komen grote hoeveelheden brandbare gassen vrij, zoals waterstof (H₂), koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (THC). Indien deze gassen zich ophopen in afgesloten ruimten, zoals garages of tunnels, kan een vertraagde ontsteking leiden tot een dampwolkexplosie. (T. van Harn, 2024).

### Gevaar 4: Elektrocutie

Lithium-ion batterijen in elektrische voertuigen werken met spanningen tot 800V, wat bij schade kan leiden tot lekstromen. Beschadigde accupakketten kunnen restspanning vasthouden, waardoor het aanraken van blootliggende hoogspanningskabels of componenten levensgevaarlijk is. (T. van Harn, 2024).

## **Waterstoffluoride HF**

Een extra gezondheidsrisico bij een brand met Lithium-ion batterijen is dat de rook, naast meer algemene verbrandings- en ontledingsproducten zoals koolmonoxide, ook waterstoffluoride (HF) bevat. Waterstoffluoride is een zwak, klein zuur dat in tegenstelling tot veel andere zuren dieper in weefsels kan penetreren en daardoor ook dieper gelegen weefsel kan aantasten.

### Concentratieverloop van fluorwaterstof in rook

Bij een brand van een lithium-ion batterij komt waterstoffluoride (HF) vrij in de rook. In de eerste 20 minuten neemt de hoeveelheid HF in de lucht snel af, waarna de concentratie stabieler wordt. Dit betekent echter niet dat het gevaar voorbij is. De HF kan zich namelijk afzetten op oppervlakken, zoals kleding, gereedschap en dus ook op slachtoffers, waardoor hulpverleners alsnog worden blootgesteld bij contact.

Hoe snel HF uit de rook verdwijnt, hangt af van de luchtvochtigheid en de samenstelling van de rook. Bij een hoge luchtvochtigheid hecht HF zich makkelijker aan kleine deeltjes in de lucht, waardoor het neerslaat en lang aanwezig blijft. Onderzoek door het RIVM laat zien dat deze afzetting zelfs na een jaar nog meetbaar is op oppervlakken.

Dit heeft ook gevolgen voor het dragen van de PBM’s tijdens het forensische (sporen)onderzoek op de plaats van het ongeval, het bergen van slachtoffers en het later uit te voeren forensisch voertuigonderzoek. Maar ook het verpakken van het stoffelijk overschot.

Omdat HF-deeltjes zich kunnen binden aan rookdeeltjes, zijn ze niet altijd direct meetbaar met standaard gasdetectie. Dit betekent dat een lage HF-waarde in de lucht niet automatisch betekent dat de omgeving veilig is.

Ventilatie of luchtstromen helpen niet veel om HF sneller te laten verdwijnen. Onderzoek door het RIVM toont aan dat HF-afzetting een belangrijk gezondheidsrisico vormt bij lithium-ion branden, maar het blijft lastig precies te bepalen hoe snel dit proces verloopt (RIVM, 2019).

### Gezondheidsrisico’s Waterstoffluoride

* ***Beschermende kleding:***

Waterstoffluoride kan zich afzetten op kleding en materieel, wat een risico vormt voor hulpverleners. In principe biedt de standaard bluskleding van de brandweer minimaal 20 minuten bescherming bij een hoeveelheid van 4000 PPM. Echter HF kan door andere kleding dringen en oplossen in transpiratievocht, waardoor huidbeschadiging kan optreden zonder direct pijngevoel. Fluoride testpapier en pH-metingen kunnen besmetting detecteren. HF blijft in (vochtige) kleding aanwezig en kan zelfs na verlaten van de brandplek nog schade aanrichten (RIVM, 2019).

* ***Lokale effecten HF:***

Bij inademing van rook die waterstoffluoride (HF) bevat, kunnen milde tot levensbedreigende klachten optreden. In eerste instantie veroorzaakt het prikkelhoest, keelpijn, geïrriteerde ogen en huid. Bij ernstigere blootstelling kunnen ademhalingsproblemen, pijn op de borst, benauwdheid en zwelling van de keel optreden, wat kan leiden tot verstikking of chemische longontsteking. Daarnaast kunnen duizeligheid, hoofdpijn, verwarring en bewusteloosheid voorkomen. In ernstige gevallen kan een coma of zelfs overlijden optreden.

Longoedeem (vocht in de longen) kan zich ontwikkelen binnen enkele uren tot 12 uur na blootstelling. Mensen met astma of gevoelige luchtwegen lopen extra risico en kunnen sneller en langduriger klachten ervaren. Directe medische hulp is noodzakelijk bij blootstelling aan HF-rook (NVIC, 2024).

* ***Systemische effecten HF:***

Waterstoffluoride (HF) kan niet alleen lokale schade veroorzaken, maar ook systemische effecten bij langdurige of hoge blootstelling. Fluoride-ionen onttrekken calcium aan cellen, wat kan leiden tot hypocalciëmie (te weinig calcium in het bloed). Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals spierkrampen, hartritmestoornissen en neurologische klachten (NVIC, 2024).

* ***Concentratie-effect-relatie HF:***

De ernst van blootstelling aan waterstoffluoride (HF) hangt af van de concentratie in de lucht en de duur van de blootstelling. Bij een waarde van 1 ppm (0,83 mg/m³) kunnen al lichte irritaties aan ogen, luchtwegen en huid optreden. Vanaf 35 ppm kunnen ernstigere klachten ontstaan, zoals ademhalingsproblemen en chemische brandwonden aan de luchtwegen. Blootstelling aan waarden boven 100 ppm wordt als levensbedreigend beschouwd en kan binnen korte tijd leiden tot verstikking, longoedeem en hartritmestoornissen.

De concentratie van HF wordt uitgedrukt in ppm (parts per million) of mg/m³ (milligram per kubieke meter), waarbij 1 ppm overeenkomt met ongeveer 0,83 mg/m³ (RIVM, 2019).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tijd blootgesteld aan HF** | **10 minuten** | | **30 minuten** | | **1 uur** | |
| **Waarde** | **mg/m3** | **ppm** | **mg/m3** | **ppm** | **mg/m3** | **ppm** |
| **VWR (voorlichtingsrichtwaarde)** | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 | 1 |
| **AGW (alarmeringsgrenswaarde)** | 79 | 95 | 29 | 35 | 20 | 24 |
| **LBW**  **(levensbedreigende waarde)** | 150 | 180 | 51 | 61 | 36 | 43 |

Tabel 2: interventiewaarden waterstoffluoride.

* VWR (voorlichtingsrichtwaarde): De luchtconcentratie die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelden als hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.
* AGS (alarmeringsgrenswaarde):  De luchtconcentratie waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.
* LBW (levensbedreigende waarde): De luchtconcentratie waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Om een indruk te geven van de gevaarszetting van waterstoffluoride in de atmosfeer, is een vergelijking gemaakt met de samenstelling van de huidige atmosfeer in ppm. Stikstof, het hoofdbestanddeel van lucht, heeft een concentratie van 780.840 ppm, zuurstof 209.460 ppm en kooldioxide 415 ppm. Bij een CO₂-concentratie van 5.000 ppm kunnen ademhalingsproblemen en hoofdpijn optreden, terwijl bewustzijnsverlies kan optreden vanaf 10.000 ppm. Dit verhouding geeft goed weer hoe minutieus de hoeveel HF in de lucht hoeft te zijn voor gezondheidsklachten (RIVM, 2019).

## Samenvatting

Dit hoofdstuk beschrijft de specifieke gevaren van lithium-ion batterijen bij brand. Het grootste risico is thermal runaway, waarbij een oncontroleerbare verhitting van de batterij leidt tot giftige rookontwikkeling en explosiegevaar. Tijdens een brand komen giftige gassen zoals waterstoffluoride (HF) en koolmonoxide (CO) vrij, die ernstige gezondheidsrisico’s vormen. Daarnaast is er het gevaar van elektrocutie door restlading in beschadigde accupakketten. Deze risico’s vereisen gespecialiseerde PBM’s en strikte protocollen voor hulpdiensten die in deze omstandigheden moeten werken.

# Huidige protocollen en beperkingen

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige protocollen van de politie, brandweer en bergingsbedrijven met betrekking tot incidenten met elektrische voertuigen (EV's). Onderwerpen zoals het gebruik van een dompelcontainer (salvagecontainer) en de politieprocedures voor slachtofferberging worden besproken. Tot slot worden de juridische en operationele verantwoordelijkheden toegelicht.

## **Protocol brandweer bij EV-branden**

De brandweer gebruikt de Aandachtskaart "Lithium-ion energiedragers" als handelingskader bij incidenten met lithium-ion batterijen. Hierin worden de risico’s, herkenning en bestrijdingsmethoden beschreven.

Bij branden met lithium-ion batterijen is grijs-witte rook met een chemische geur een herkenbaar signaal. Gevaren zijn toxische rook, explosiegevaar, elektrocutie en vervuild bluswater. Batterijen worden ingedeeld in klein (0-3 kWh), middelgroot (3-20 kWh) en groot (>20 kWh), afhankelijk van hun toepassing.

Tijdens de verkenning beoordeelt de brandweer de rookbron en de ernst van het incident. Bij twijfel over giftige gassen wordt de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) geraadpleegd. Kleinere branden kunnen als reguliere branden worden bestreden, maar grotere batterijen vereisen veel water of onderdompeling. (Brandweer Nederland, 2022)

De brandweer hanteert daarnaast veiligheidszones rondom de plaats van het incident (zie figuur 4). Hierbij wordt tot een afstand van 50 meter tot aan de plaats van het incident bovenwinds in volledige PBM gewerkt.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, grafische vormgeving

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.

Figuur 4: De verschillende zone’s aangeduid door de brandweer.

## **Werkwijze inzet dompelcontainer**

Binnen Nederland is het addendum op de Bergingsovereenkomst 2019-2022 getiteld “Berging en Stalling van Elektrische Voertuigen” van Stichting Incident Management Nederland (IMN) leidend voor de berging van elektrische voertuigen. Deze overeenkomst is op 1 juni 2021 in werking getreden en is ontstaan uit een samenwerking tussen brandweer, bergers, Rijkswaterstaat en Stichting IMN. Dit addendum geeft richting aan de werkwijze rondom de berging van elektrische voertuigen, maar biedt geen bindende werkwijze aan.

Wanneer een EV moet worden geborgen en er sprake is van brandgevaar, moet de berger het voertuig vervoeren in een salvagecontainer (dompelcontainer). Indien de EV tijdens transport opnieuw vlam vat, dient de berger de container op een veilige locatie te lossen en de brandweer in te schakelen. De brandweer vult de container vervolgens met water, zodat het accupakket volledig ondergedompeld blijft.

Een salvagecontainer is een waterdichte, open stalen container, ontworpen voor het veilig transporteren en koelen van brandende of instabiele EV’s. Indien nodig kan de container snel met bluswater worden gevuld.

Op de vestiging van de bergingsondernemer dient het elektrische voertuig in alle gevallen buiten te worden gestald. Indien het voertuig niet voldoet aan de criteria brandveilig, dient het voertuig ook brandveilig te worden gestald. Waarbij het voertuig op een veilige plek, op het terrein van de berger wordt gestald. (Stichting IM, 2021, p. 5)

## **Watercontainer politie**

De politie beschikt momenteel over drie gesloten stalen dompelcontainers, speciaal ontworpen voor het bergen en stallen van elektrische voertuigen (EV’s) met onderzoeksbelang. Deze containers zijn voorzien van een laadklep met een lier, waarmee voertuigen in de container kunnen worden getrokken. De containers kunnen luchtdicht worden afgesloten door een mechanische branddeur en zijn uitgerust met sensoren en een camerasysteem om de toestand van het voertuig ten minste 72 uur te monitoren. Daarnaast bevat de container een systeem dat een brandvertragend gas vrijlaat. Bij branddetectie worden contactpersonen direct geïnformeerd en de brandweer gealarmeerd. Via een opening aan de achterzijde kan de brandweer de container vullen met maximaal 0,8 meter water, waardoor het accupakket van de EV wordt ondergedompeld.

De containers kunnen worden vervoerd door politievoertuigen met een haakarmchassis van de transportteams in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Omdat er momenteel echter geen werkinstructies zijn voor chauffeurs bij incidenten, zijn de containers niet operationeel.

Er is een addendum van de Stichting Incident Management beschikbaar dat richting geeft aan de werkwijze rondom de berging van elektrische voertuigen.

Daarnaast is door het NIPV een onderzoeksrapport geschreven over de inzet van dompelcontainers in de praktijk. De berging van de EV’s is daarvoor opgedeeld in een aantal fases: alarmering, incidentlocatie en (stalling bij) het bergingsbedrijf.

Enkele belangrijke passages uit dit rapport:

* Drie bergingsbedrijven gaven in 2020 aan dat zij als procedure hanteren dat zij het bij de brand betrokken voertuig overnemen van de brandweer als de brandweer de vlammen van het voertuig gedoofd heeft;
* In verband met de vrijkomende gassen van een thermal runaway gebeurt het aanhaken van het voertuig door brandweerpersoneel met adembescherming;
* De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten Nederland (VBM) heeft voor bergers een calamiteitenkoffer samengesteld die 1000V handschoenen, dampmaskers met een voor deze toepassing geëigend filter, een wegwerpoveral, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen bevat (NIPV, 2021).

## **Juridische en operationele verantwoordelijkheden**

Bij een verkeersongeval met dodelijke afloop is de politie verantwoordelijk voor het onderzoek naar de toedracht en oorzaak van het ongeval. Dit omvat:

* Sporenonderzoek op de plaats van het ongeval;
* Technisch onderzoek aan de betrokken voertuigen;
* Onderzoek naar het eventueel niet natuurlijke overleden en het causale verband tussen het ongeval, het letsel en eventueel het overlijden;
* Identificatie van de overledene.

De brandweer heeft taken op het gebied van brandbestrijding, gevaarlijke stoffen en crisisbeheersing. Volgens de Wet veiligheidsregio’s omvat dit onder meer:

* Het bestrijden van brand en het beperken van brandgevaar;
* Het verkennen en bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen;
* Het uitvoeren van reddingen en hulpverlening bij ongevallen;
* Adviseren over brandpreventie en veiligheidsmaatregelen (Inspectie J&V, sd).

Bij incidenten met een brandend elektrisch voertuig is er een beperking in de protocollen: het huidige protocol voorziet niet in een eenduidige werkwijze voor het bergen van slachtoffers uit een uitgebrand EV. De politie is verantwoordelijk voor de forensische berging en de meeste politieambtenaren van de forensische opsporing zijn opgeleid conform NEN9140, maar de aanwezigheid van giftige dampen, elektrocutiegevaar en explosierisico maakt dit complex. Dit vraagt om aanvullende veiligheidsrichtlijnen en samenwerking tussen politie en brandweer. Bij de politie zijn geen specifieke richtlijnen of werkinstructies opgesteld.

## Samenvatting

De bestaande protocollen voor incidenten met elektrische voertuigen zijn voornamelijk gericht op brandbestrijding en voertuigberging, maar houden geen rekening met de aanwezigheid van slachtoffers. De brandweer hanteert de richtlijn dat een uitgebrand EV minimaal 24 uur in een dompelcontainer moet worden geplaatst voordat verdere actie wordt ondernomen. De politie heeft geen eenduidig protocol voor slachtofferberging en beschikt niet over de juiste PBM’s. Daarnaast zijn de dompelcontainers van de politie nog niet operationeel inzetbaar door het ontbreken van interne richtlijnen.

# Oplossingsrichtingen en scenario’s

Dit hoofdstuk beschrijft de bijeenkomst met het NIPV en de 3 uitgewerkte scenario’s.

## **Bijeenkomst NIPV**

Op 24 mei 2023 vond een overleg plaats bij het team Forensische Opsporing van de Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, gevestigd aan Ringbaan West 232 te Tilburg.

Dit overleg werd geïnitieerd door het team Forensische Opsporing vanwege het ontbreken van een werkvoorschrift en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor het veilig bergen van slachtoffers uit elektrische voertuigen (EV’s) met brandschade.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van:

* Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV);
* Politieacademie;
* Laboratoriumcoördinator politie-eenheid Zeeland-West-Brabant;
* Kwaliteitsnetwerk Brand;
* Landelijk Team Forensische Opsporing en CBRN;
* Kwaliteitsnetwerk Opsporen, Bergen en Identificatie;
* Kwaliteitsnetwerk PD-onderzoek;
* Kwaliteitsnetwerk FO-verkeer;
* Kwaliteitsnetwerk Forensisch Coördineren.

**Scenario’s**

Tijdens het overleg op woensdag 24 mei 2023 werden door de aanwezigen drie scenario’s geschetst, die mogelijk zijn:

**Scenario 1:** Het voertuig kan niet worden geblust in verband met thermal runaway waardoor het op dat moment niet mogelijk is om de slachtoffers veilig te bergen.

**Scenario 2:** Het voertuig is geblust, maar er is sprake van een instabiel accupakket waardoor het weer ontbranden van het accupakket een mogelijk ernstig risico voor de forensisch onderzoekers tijdens het bergen van de slachtoffers vormt.

**Scenario 3:** Het voertuig is geblust en er is sprake van een stabiel accupakket waardoor er geen risico tijdens het bergen van de slachtoffers voor de forensisch onderzoekers aanwezig is.

Deze scenario’s zijn verder uitgewerkt en dient als standaardprocedure binnen de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

## **Uitwerking 3 scenario’s**

**Scenario 1 :** Het voertuig kan niet worden geblust in verband met thermal runaway

1. Forensisch Coördinator (FOCO) regelt dat de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer (AGS) ter plaatse komt;
2. FOCO regelt dat ademlucht en Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire dreigingen (CBRN) getrainde medewerkers (Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) of eigen eenheid) ter plaatse komen;
3. FOCO gaat zelf ter plaatse;
4. Ademlucht en/of CBRN getrainde medewerkers fixeren slachtoffers, zodat deze ten behoeve van identificatie vervoerd kunnen worden;
   1. Deze maken gebruik van de voorgeschreven PBM’s
   2. De AGS of door hem aangewezen persoon, blijft tijdens het gehele onderzoek metingen verrichten in relatie tot de veiligheid.
5. Slachtoffers blijven in het voertuig en worden in het voertuig getransporteerd in een watercontainer naar de eerst mogelijke veilige en afsluitbare plaats (bijvoorbeeld parkeerplaats langs snelweg). Hierbij moeten zo min mogelijk transport bewegingen worden gemaakt;
6. Zodra het volgens de AGS veilig is om de slachtoffers te bergen, worden deze geborgen door ademlucht en/of CBRN getrainde medewerkers en overgebracht naar een mortuarium ten behoeve van de lijkschouw. (Hierbij kan ook worden gedacht aan een watercontainer waarbij de zijwanden (deels) kunnen worden weg geklapt ten behoeve van een veilige werkruimte);
7. Het voertuig wordt in de watercontainer vervoerd naar een afgesloten plaats van onderzoek (bij voorkeur in de buitenlucht);
8. Het forensisch voertuigonderzoek vindt pas minimaal 24 uur nadat het sein veilig door de AGS is gegeven plaats.

**Scenario 2 :** Het voertuig is geblust, maar er is sprake van een instabiel accupakket

1. FOCO regelt dat AGS ter plaatse komt;
2. FOCO regelt dat ademlucht en/of CBRN getrainde medewerkers (LTFO of eigen eenheid) ter plaatse komen;
3. FOCO gaat zelf ter plaatse;
4. Ademlucht en/of CBRN getrainde medewerkers fixeren slachtoffers, zodat deze ten behoeve van identificatie vervoerd kunnen worden;
   1. Deze maken gebruik van de voorgeschreven PBM’s
   2. De AGS of door hem aangewezen persoon, blijft tijdens het gehele onderzoek metingen verrichten in relatie tot de veiligheid
5. Zodra het volgens de AGS veilig is om de slachtoffers te bergen, worden deze op de plaats delict geborgen door ademlucht en/of CBRN getrainde medewerkers en overgebracht naar een mortuarium ten behoeve van de lijkschouw.
6. Het voertuig wordt in de watercontainer vervoerd naar een afgesloten plaats van onderzoek (bij voorkeur in de buitenlucht);
7. Het forensisch voertuigonderzoek vindt pas minimaal 24 uur nadat het sein veilig door de AGS is gegeven plaats.

**Scenario 3 :** Het voertuig is geblust en er is sprake van een stabiel accupakket

1. FOCO gaat zelf ter plaatse;
2. FOCO neemt deel aan het commando plaats incident overleg (COPI-overleg):
3. Brandweer monitort de temperatuur van het accupakket en verwijdert op advies van FO de benodigde voertuigdelen ten behoeve van de berging van de slachtoffers;
4. Medewerkers FO bergen de slachtoffers en maken daarbij gebruik van de minimaal voorgeschreven PBM’s (volgelaatsmasker met ABEK filterbus, brandoverall met daarover witte overall, dubbele laag handschoenen, veiligheidshelm en veiligheidslaarzen);
5. De slachtoffers worden in een vloeistofdichte bak of indien niet genoeg voorradig een dubbele laag transportzakken vervoerd ten behoeve van de lijkschouw:
6. Het voertuig wordt in de watercontainer vervoerd naar een afgesloten plaats van onderzoek (bij voorkeur in de buitenlucht);
7. Het forensisch voertuigonderzoek vindt pas minimaal 24 uur nadat het sein veilig door de AGS is gegeven plaats.

## Samenvatting

Tijdens een overleg met het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) werden drie scenario’s opgesteld voor het bergen van slachtoffers uit uitgebrande EV’s. Scenario 1 beschrijft de situatie waarin het voertuig niet kan worden geblust en slachtoffers pas na minimaal 24 uur veilig geborgen kunnen worden. Scenario 2 betreft een situatie waarin de brand is gedoofd, maar het accupakket nog instabiel is en er gevaar blijft bestaan. Scenario 3 gaat uit van een volledig geblust en stabiel accupakket, waardoor directe berging van slachtoffers mogelijk is. Deze scenario’s vormen de basis voor een uniforme werkwijze binnen de politie.

# Aanbeveling en implementatie

Dit hoofdstuk beschrijft de adviseringen die werden aanbevelen.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Tijdens het overleg op woensdag 24 mei 2023, werd door Tom Hessels (NIPV) geadviseerd om met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral te letten op de middelen die door de brandweer gebruikt worden. Kortom als de brandweer met ademlucht rondloopt, is het advies om binnen deze cirkel (hot-zone) ook met ademlucht te werken.

Daarnaast is in het algemeen het advies om bij dergelijke onderzoeken, tenminste de volgende middelen te gebruiken:

* Brandoverall met daarover witte overall
* Dubbele laag handschoenen (nitrile en werkhandschoenen)
* Een mulitgasdetector (ook in de voertuigen van FO-verkeer)
* Volgelaatsmasker met ABEK Filterbus
* Veiligheidslaarzen

Inmiddels beschikt het team Forensische Opsporing over een groep van 13 opgeleide en direct inzetbare ademluchtdragers. Deze medewerkers beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die vergelijkbaar zijn met die van de brandweer. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de brandweer, waardoor FO-ademluchtdragers bij een inzet gebruik mogen maken van de persluchtcilinders van de brandweer.

## Risico’s bij vervolgonderzoeken

Gelet op het feit dat de sporendragers, voertuigen en stoffelijke overschotten na de brand en de neergedaalde roetdelen als besmet moeten worden gezien, heeft dit ook gevolgen voor de eventuele vervolgonderzoeken. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan:

* Verpakken stoffelijk overschot
* Vervoer stoffelijk overschot door begrafenisondernemer
* Lijkschouw door forensisch arts bij een mortuarium
* Forensisch voertuigonderzoek
* Forensisch brandonderzoek

## Advies voor de Forensische Opsporing

Tijdens het overleg op 24 mei 2023 gaven de aanwezigen de volgende adviezen en aanbevelingen met betrekking tot de veilige berging van slachtoffers uit elektrische voertuigen:

1. Creëer algemene awareness bij alle medewerkers van de forensische opsporing over de risico’s tijdens en na een brand van een EV;
   1. Door dit op te nemen in de BPDO (basis voor zowel TR als VOA)
   2. Door dit op te nemen in een profcheck (jaarlijkse opfrissing)
2. Laat bij een forensisch onderzoek bij een verkeersongeval met een brandende (elektrisch) voertuig, altijd een AGS ter plaatse komen;
3. Werk de drie genoemde scenario’s uit op landelijk niveau (zie bijgevoegd voorbeeld zoals afgesproken voor de eenheid ZWB);

## Samenvatting

Om de veiligheid van FO-medewerkers te waarborgen, moeten zij beschikken over beschermingsmiddelen vergelijkbaar met die van de brandweer. Inmiddels zijn er dertien FO-medewerkers opgeleid als ademluchtdragers, die in gevaarlijke zones kunnen opereren. Daarnaast wordt aanbevolen om bij alle EV-incidenten met slachtoffers standaard een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) ter plaatse te laten komen. De drie scenario’s moeten op landelijk niveau worden uitgewerkt en vastgelegd in een uniform protocol. Tot slot wordt aangeraden een werkgroep op te zetten die de risico’s bij vervolgonderzoeken verder analyseert.

# **Conclusies en aanbevelingen**

Dit rapport beschrijft de risico’s en uitdagingen bij het bergen van slachtoffers uit een elektrische auto (EV) die in brand heeft gestaan. Door de unieke gevaren van lithium-ion batterijen, zoals thermal runaway, giftige rook en explosiegevaar, moeten de protocollen en werkwijzen van de Forensische Opsporing (FO) hierop worden afgestemd.

Op basis van de risicoanalyse en een overleg met het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) zijn drie scenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s bieden een handelingskader voor de forensisch opsporing en andere betrokkenen bij slachtofferberging uit EV’s.

## Aanbevelingen

* **Uniform beleid en training:** Er moet een landelijk protocol komen voor slachtofferberging uit EV’s, afgestemd op de specifieke risico’s van lithium-ion batterijen. De werkwijze van het team Forensische Opsporing van de eenheid Zeeland – West – Brabant kan hierbij als leidraad dienen.
* **Bewustwording en implementatie:** Het is essentieel dat alle FO-teams, maar ook centralisten van de politiemeldkamer en politieambtenaren die als eerste bij een incident aankomen, op de hoogte zijn van de risico’s en de juiste procedures. Dit kan worden gewaarborgd door een e-learningmodule en een kennistoets.
* **Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):** Voor het bergen van slachtoffers uit een EV moeten FO-medewerkers de beschikking krijgen over de volgende PBM’s: volgelaatsmasker met ABEK-filterbus, brandoverall, dubbele handschoenen en veiligheidslaarzen. Bij ernstige rookontwikkeling is ademlucht en extra beschermende kleding vereist, vergelijkbaar met de volledige PBM’s van de brandweer.
* **Snelle inschakeling van experts:** Bij EV-branden met slachtoffers moeten de FOCO en de AGS standaard worden betrokken.
* **Dompelcontainers als standaardprocedure:** Bij EV’s met slachtoffers waarbij blussen moeizaam verloopt of het accupakket instabiel is, moet de standaardprocedure zijn om het voertuig direct in een dompelcontainer te plaatsen. De voorkeur gaat uit naar de dompelcontainers van de politie.
* **Dompelcontainers politie:** Ondanks beschikbare richtlijnen van de Stichting Incident Management (IMN) en evaluaties door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), zijn de domepelcontainers van de politie momenteel niet inzetbaar door het ontbreken van interne handelingskaders. Dit belemmert de veilige berging van slachtoffers en forensisch onderzoek.
* **Uitwerken risico’s bij vervolgonderzoek:** Stel landelijke richtlijnen op voor de noodzakelijke vervolgonderzoeken na de berging.

Door de implementatie van deze aanbevelingen wordt de veiligheid van FO-medewerkers gewaarborgd en kunnen slachtoffers uit EV’s op een verantwoorde wijze worden geborgen. De landelijke uitwerking van deze richtlijnen zal bijdragen aan een uniforme werkwijze en minimalisering van risico’s. De beslisboom met scenario’s biedt een gestructureerde aanpak voor deze complexe en risicovolle bergingen.

## Beslisboom scenario’s

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.

Figuur 5: Beslisboom scenario’s bij EV-branden met slachtoffers.

# Verwijzingen

Brandweer Nederland. (2022). *Aandachtskaart Lithium-ion energiedragers.*

Christensen, P. (2021). *what-is-lithium-ion-battery*. Opgehaald van https://www.evfiresafe.com/: https://www.evfiresafe.com/what-is-lithium-ion-battery

Hessels, T. (2022). *Infoblad energietransitie voor incidentbestrijders.* Arnhem: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Inspectie J&V, I. J. (sd). *toezichtgebieden nationale veiligheid brandweer*. Opgehaald van .inspectie-jenv: https://www.inspectie-jenv.nl/toezichtgebieden/nationale-veiligheid/brandweer

NIPV. (2021). *Onderzoeksrapport dompelcontainers.* Arnhem.

NVIC, N. V. (2024, oktober 16). *Brand Lithium-ion batterij*. Opgehaald van www.vergiftigingen.info: https://www.vergiftigingen.info/f?p=300:STOFMONOGRAFIE:7705425520922::::P1210\_VERB\_NO,P1210\_FROM\_PROD\_NO,P1210\_FROM\_PRODSYN\_NO,P1210\_ROUTE:1202,18515,3,BEREKEN\_ZONDER\_CASE

RIVM, R. v. (2019, november 15). *Risico’s van stoffen. Interventiewaarden.* Opgehaald van rivm.nl: https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden

Steenbergen, R. (2024). *Afstudeergids AD Engineering 2024-2025.* Arnhem.

Stichting IM, S. I. (2021). *Berging en stalling elektrische voertuigen: Addendum bij de Bergingsovereenkomst 2019-2022.* 's-Gravenhage.

T. van Harn, H. B. (2024). *Explosieveiligheid lithium-ion energieopslagsystemen.* Arnhem: Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), .

# **Bijlagen**

1. Aandachtskaart Lithium-ion energiedragers Brandweer Nederland;
2. Inzet dompelcontainer;
3. Berging en Stalling van Elektrische Voertuigen (Addendum bij de *Bergingsovereenkomst 2019 – 2022);*